**MANUAL DE OPERAÇÃO COMPRESSOR DE AR 275 PCM C300 (Chicago) XAS 137 (Atlas)**



Para iniciar a partida do motor, segue abaixo as instruções:

1. Abrir toda a válvula de ar;

1.1 Após a partida, deve-se atentar o fechamento da válvula de ar e aguardar três minutos.

1.2 Acionar o botão carga e iniciar o trabalho.



Para desligar o motor devemos tomar cuidado e seguir a instrução abaixo:

1. Antes de parar o motor, fechar toda a válvula de ar e aguardar três minutos para desligar.

ATENÇÃO

* Fazer a verificação diária de filtros, nível de óleo, agua do radiador e verificação visual de todo equipamento, caso perceba algum vazamento, acionar a Calmon imediatamente.
* Se atentar com a limpeza do filtro, em lugares com muita poeira.

**Obs.: Esse manual:**

* **Não isenta o usuário de riscos com relação a segurança, por tanto atente-se aos detalhes tratando-se de um equipamento com combustão.**
* **Auxilia no funcionamento BASICO do equipamento, duvidas técnicas, favor ligar para a Calmon (41) 3525-0900 solicitando o atendimento do técnico responsável.**